|  |  |
| --- | --- |
| 製品の名称及び型番 | スリム化カメラオートフォーカスモータ |
| 製品主要技術性能指標 | 機能：オートフォーカス適用画素：13M |
| 古い製品と比べるとどんな改善にもある（構造、材質、技術、技術、性能、性能、使用の機能 | 携帯電話の画面をつれて、額縁縮小、携帯にはカメラを使用して空間を縮小し、非伝統的な正方形の外観はフォーカスモーターの需要と考え、この応用需要本新製品化カメラを備えて細長いAFモータ以下の改善：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 古い製品 | 新製品 | 効用 |
| 構造 | 非正方形構造 | 非正方形構造 | 携帯空間制限 |
| 設計技術 | モーターマグネットコイルミラー/回転対称配置はモーター内部四辺と4角 | モーターマグネットコイルミラーコイルは、モータ内の四辺と4角に対称配置して配置されて | 非正方形モーター構造に対応し、同時に性能要求を満足して |
| 使用機能 | 狭額縁携帯応用に制限がある | 狭いボーダーズケータイ空間に適用 | 有利な携帯電話の向上に有利な携帯電話は |

 |